**点对点医保需求参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **项号** | **招标文件需求** |
| **货物名称** | **数量** | **技术参数要求** |
| 1 | 点对点医保宽带 | 1项 | 网络服务要求1、电路类型：点对点医保电路：≥4M电路1条2.线路要求：要求达到双线路建设3.电路接入端接口类型：LC可提供RJ45、等接口类型；4.电路可用率：单条电路端到端全年可用率≥99.9%；5、线路技术指标：单条电路端到端可用率≥99.90%，电路比特误码率≤1×10-7，丢包率≤0.1%，各个节点最大时延≤10ms，时延抖动率≤10ms；5.电路速率：电路各个节点最大时延≤10ms；7.传输设备要求具有全网网管监控功能，并实行7\*24小时实时监控，具备MPLS tunnel OAM，可有效地检测并定位网络故障，确保对网络性能的监控；  |